**Fecha y hora** (sólo para DMR y VOI): Desde las 06:00 horas UTC del viernes 18 de abril hasta las 20:00 horas UTC del domingo 20 de abril de 2025.

**Fecha y hora** (otros modos): Desde las 06:00 horas UTC del lunes 14 de Abril hasta las 20:00 horas UTC del domingo día 20 de Abril de 2025.

**.- Bandas:**

**HF –** 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40 y 80 m. Se podrá realizar un contacto por banda y día.

**\* Serán válidos los comunicados generados por maquinas (MGM): FT8, RTTY, PSK, CW etc...**

**VHF:** 145,425 MHz **(FM) en Alicante.**

144,325MHz **(USB).a modo de prueba (polarización vertical).**

144,975 MHz **(FM) en Málaga.**

**DMR:** TG 21403 (**Provincial Alicante en la red Brandmeister**).

**VOI:** Peanut sala ACRACB

**PMR:** **PMR446** – **Canal** 5 (446,05625 MHz, FM estrecha, sin subtono)

**CB:** Alicante, canal **25 FM** y canal **20 AM** como secundario en horario tarde-noche.